# Modyfikacja Interfejsu qtdragon_hd w LinuxCNC

Data: 2025-12-12

## 1. Cel

Głównym celem jest dodanie nowej, niestandardowej zakładki z własnymi przyciskami do interfejsu `qtdragon_hd` w LinuxCNC. Kluczowe założenia to:
- Wykorzystanie wbudowanego, ukrytego przycisku `btn_user`, przeznaczonego do tego celu.
- Minimalna ingerencja w oryginalne pliki systemowe LinuxCNC.
- Stworzenie rozwiązania modułowego, gdzie logika i wygląd nowej zakładki są oddzielone od głównego interfejsu.

## 2. Podjęte Kroki i Stworzone Pliki

1.  **Analiza i Strategia:** Zidentyfikowaliśmy, że plik `qtdragon_hd.ui` zawiera przycisk `btn_user` i `QStackedWidget` o nazwie `stackedWidget_mainTab`. Zdecydowaliśmy się nie modyfikować tego pliku, a zamiast tego dynamicznie załadować naszą zakładkę za pomocą niestandardowego handlera w Pythonie.

2.  **Stworzenie plików w `~/linuxcnc/configs/mayo-mill_hd/`**:
    -   `qtvcp/screens/qtdragon_hd/qtdragon_hd.ui`: Lokalna kopia domyślnego pliku UI, stworzona w celu uniknięcia modyfikacji pliku systemowego.
    -   `qtvcp/screens/qtdragon_hd/my_user_tab.ui`: Plik UI zawierający *tylko zawartość* naszej nowej zakładki (jeden przycisk testowy).
    -   `qtvcp/screens/qtdragon_hd/handler.py`: Plik Pythona z klasą `MyHandler`, która zawiera logikę ładowania zakładki i obsługi przycisków.
    -   `custom_postgui.hal`: Plik do podłączenia pinów HAL z interfejsu do logiki maszyny.

3.  **Konfiguracja:** Zmodyfikowaliśmy plik `mayo-mill.ini`, dodając w sekcji `[DISPLAY]` wpis: `HANDLER = handler.MyHandler`.

## 3. Napotkane Problemy i Diagnoza

1.  **Błąd pinu HAL:** Wystąpił błąd `Pin ... does not exist`, ponieważ `custom_postgui.hal` był przetwarzany, zanim handler w Pythonie zdążył utworzyć pin. Problem nasilał się przez użycie kropki w nazwie pinu, która jest znakiem specjalnym w HAL.
    -   **Status:** Problem tymczasowo ominięto przez zakomentowanie linii w `custom_postgui.hal`.

2.  **Główny Problem: Handler nie był ładowany:** Mimo poprawnego wpisu w `.ini`, logi startowe LinuxCNC pokazały, że system ignorował nasz plik `handler.py` i ładował domyślny handler systemowy (`/usr/share/qtvcp/screens/qtdragon_hd/qtdragon_hd_handler.py`).
    -   **Diagnoza:** Nasz plik i klasa `MyHandler` nie były powiązane z domyślnym handlerem. Przez to QTVCP nie traktował go jako rozszerzenia, a jako zupełnie osobny byt, który w tym wypadku został zignorowany na rzecz domyślnej implementacji. Próba zmiany nazwy pliku na `qtdragon_hd_handler.py` spowodowała konflikt i nadpisanie domyślnej logiki, co jest błędne.

## 4. Poprawne Rozwiązanie (do wdrożenia)

Aby poprawnie rozszerzyć funkcjonalność `qtdragon_hd`, nasz niestandardowy handler musi **dziedziczyć** po klasie handlera domyślnego. W ten sposób zachowujemy całą oryginalną funkcjonalność i tylko dodajemy naszą własną.

**Następne kroki do wykonania:**

1.  Zastąpić zawartość pliku `handler.py` poniższym, **poprawionym kodem**, który implementuje dziedziczenie.
2.  Uruchomić LinuxCNC i zweryfikować, czy zakładka "USER" się pojawiła.
3.  Opcjonalnie: odkomentować linię w `custom_postgui.hal`, aby przetestować działanie pinu HAL.

---

### Docelowy Kod `handler.py` (z dziedziczeniem)

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Plik: handler.py

import os
# Krok 1: Importujemy domyślny handler qtdragon_hd
from qtvcp.screens.qtdragon_hd import qtdragon_hd_handler
from qtvcp.core import Info
from qtvcp.widgets.widget_base import WidgetBase
from PyQt5.QtWidgets import QPushButton

print(">>> WŁASNY HANDLER: Plik handler.py został załadowany.")

PATH = Info().get_config_path()

# Krok 2: Nasza klasa dziedziczy po 'HandlerClass' z domyślnego handlera
class MyHandler(qtdragon_hd_handler.HandlerClass):
    """
    Niestandardowy handler, który ROZSZERZA domyślny handler qtdragon_hd.
    """

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        # Krok 3: Wywołujemy __init__ klasy nadrzędnej
        super(MyHandler, self).__init__(*args, **kwargs)
        print(">>> WŁASNY HANDLER: __init__ wykonany.")

    def initialized(self):
        # Krok 4: Wywołujemy initialized klasy nadrzędnej, aby cała domyślna logika się wykonała
        super(MyHandler, self).initialized()
        print(">>> WŁASNY HANDLER: Metoda 'initialized' została wywołana (po domyślnym handlerze).")

        # --- Od tego momentu zaczyna się nasza własna logika ---

        # Tworzymy nasz własny pin
        self.my_custom_button_pin = self.hal.newpin("wlasny-przycisk_is-on", "HAL_BIT", "out")
        print(f">>> WŁASNY HANDLER: Pin HAL '{self.my_custom_button_pin.name}' został stworzony.")

        user_tab_ui_file = os.path.join(PATH, 'qtvcp', 'screens', 'qtdragon_hd', 'my_user_tab.ui')
        print(f">>> WŁASNY HANDLER: Sprawdzam ścieżkę: {user_tab_ui_file}")

        if not os.path.exists(user_tab_ui_file):
            print(">>> WŁASNY HANDLER: BŁĄD! Nie znaleziono pliku my_user_tab.ui.")
            self.widgets.btn_user.setVisible(False)
            return
        
        print(">>> WŁASNY HANDLER: Plik my_user_tab.ui znaleziony. Ładuję...")
        
        self.user_tab_widget = WidgetBase()
        self.user_tab_widget.load_ui(user_tab_ui_file)
        
        main_stack = self.widgets.stackedWidget_mainTab
        user_button = self.widgets.btn_user
        target_index = user_button.property('index')
        
        main_stack.insertWidget(target_index, self.user_tab_widget)
        user_button.setVisible(True)
        print(f">>> WŁASNY HANDLER: Zakładka wstawiona na indeks {target_index}, przycisk USER widoczny.")
        
        my_button = self.user_tab_widget.findChild(QPushButton, 'moj_wlasny_przycisk_1')
        if my_button:
            my_button.clicked.connect(self.on_my_custom_button_clicked)
            print(">>> WŁASNY HANDLER: Połączono sygnał z 'moj_wlasny_przycisk_1'.")

    def on_my_custom_button_clicked(self):
        current_state = self.my_custom_button_pin.get()
        self.my_custom_button_pin.set(not current_state)
        print(f">>> WŁASNY HANDLER: Klik! Nowy stan pinu: {not current_state}")

```

### Plik `my_user_tab.ui`

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
 <class>UserTabWidget</class>
 <widget class="QWidget" name="UserTabWidget">
  <property name="geometry">
   <rect>
    <x>0</x>
    <y>0</y>
    <width>400</width>
    <height>300</height>
   </rect>
  </property>
  <property name="windowTitle">
   <string>Form</string>
  </property>
  <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
   <item>
    <widget class="QPushButton" name="moj_wlasny_przycisk_1">
     <property name="minimumSize">
      <size>
       <width>150</width>
       <height>50</height>
      </size>
     </property>
     <property name="text">
      <string>Mój Własny Przycisk Testowy</string>
     </property>
    </widget>
   </item>
   <item>
    <spacer name="verticalSpacer">
     <property name="orientation">
      <enum>Qt::Vertical</enum>
     </property>
     <property name="sizeHint" stdset="0">
      <size>
       <width>20</width>
       <height>40</height>
      </size>
     </property>
    </spacer>
   </item>
  </layout>
 </widget>
 <resources/>
 <connections/>
</ui>
```
