# Plik: custom_postgui.hal

# Połącz pin z przycisku z sygnałem włączenia wrzeciona
# UWAGA: To jest tylko prosty przykład!
# Po kliknięciu przycisku, pin HAL zostanie przełączony.
# net moj-wlasny-przycisk-signal <= qtdragon_hd.wlasny-przycisk_is-on