o<surface_scan_param_update> sub

  #<surface_scan_x0_3050> = #1
  #<surface_scan_y0_3051> = #2
  #<surface_scan_height_3052> = #3
  #<surface_scan_width_3053> = #4
  #<surface_scan_step_3054> = #5
  
  #3050 = #<surface_scan_x0_3050>  
  
  #3051 = #<surface_scan_y0_3051>  
  
  #3052 = #<surface_scan_height_3052>  
  
  #3053 = #<surface_scan_width_3053>  
  
  #3054 = #<surface_scan_step_3054>

o<surface_scan_param_update> endsub [1]

M2
