o<backup_status> sub

#<_backup_retract_old_z> = #<_retract_old_z>
#<_backup_units_per_min> = #<_units_per_minute>
#<_backup_plane>         = #<_plane>
#<_backup_metric>        = #<_metric>
#<_backup_absolute>      = #<_absolute>
#<_backup_feed>          = #<_feed>
#<_backup_ccomp>         = #<_ccomp>
#<_backup_tool_offset>   = #<_tool_offset>
#<_backup_coord_system>  = #<_coord_system>
#<_backup_ijk_abs_mode>  = #<_ijk_absolute_mode>
;o10 if [#<_ini[DISPLAY]LATHE> EQ 1]
   #<_backup_lathe_diam_mode> = #<_lathe_diameter_mode>
;   #<_backup_lathe_mode> = 1
;o10 else
;   #<_backup_lathe_mode> = 0
;o10 endif

o<backup_status> endsub
M2
