(author: Chris P)
(version: 0.3)
(date: 06/27/24)

(m6 tool call with g43 offset applied)

o<m6_tool_call_atc_page> sub

#<tool_number_entry_atc_page> = #1
#<probe_tool_number> = #3014

T#<tool_number_entry_atc_page> M6
o100 if [1 EQ 1]
    G43 H#<tool_number_entry_atc_page>
o100 endif

o110 if [#<tool_number_entry_atc_page> EQ #<probe_tool_number>]
  S0 M5
o110 endif

o<program_coolant> call

o<m6_tool_call_atc_page> endsub

M2 (end program)
