o<touch_off_x> sub

#<x_offset_touch_position> = #1

G10 L1 P #5400 X [#<x_offset_touch_position>]  (5400 = tool number)

T #5400 G43 (enable tool length offset)

o<touch_off_x> endsub

M2 (end program)
